**华西能源工业股份有限公司清洁生产审核公示**

为切实改善公司的生产运营状况，提升公司经济效益、减少污染物排放，同时结合公司的发展需要，我公司自2022年6月开始全面启动清洁生产审核工作。

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》（2016年7月1日实施）、《清洁生产审核办法》（2016年第38号令）及四川省生态环境厅《关于公布2021年度强制性清洁生产审核重点企业名单的通知》（川环办函〔2021〕153号）的要求，现向公众公示我公司审核前企业基本情况和产污排污状况，请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。

企业名称：华西能源工业股份有限公司

法人代表：黎仁超

企业所在地址：自贡高新技术产业园区板仓工业园区

排放污染物名称：颗粒物、Vocs

排放方式：活性炭吸附+催化燃烧+20m高排气筒排放、袋式除尘器+20m排气筒排放。

排放浓度和总量见下表：

**表1 排放总量表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **产污环节** | **主要污染物** | **排放总量（t）** | **处理方式** |
|  | 抛丸、喷漆房 | 颗粒物 | 10.604 | 袋式除尘器+20m排气筒排放 |
|  | 喷漆房 | Vocs | 4.68 | 活性炭吸附+催化燃烧+20m高排气筒排放 |

**表2 排放浓度表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 板仓厂区 | | | | | |
| 项目名称 | | | 平均值 | 限值 | 结论 |
| 标杆排气流量（m3/h) | | | 42023 | / | / |
| 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | | 24.5 | 120 | 合格 |
| 排放速率(kg/h) | | 1.03 | 9.32 | 合格 |
| Vocs | 实测浓度（mg/m3） | | 3.26 | 60 | 合格 |
| 排放速率(kg/h) | | 0.137 | 9.44 | 合格 |
| 科技园厂区 | | | | | |
| 污染源名称 | 项目名称 | 检测内容 | 平均值 | 限值 | 结论 |
| 抛丸机 | 颗粒物 | 标杆排气流量（m3/h) | 5186 | / | / |
| 实测浓度（mg/m3） | 25.9 | 120 | 合格 |
| 排放速率(kg/h) | 0.134 | 5.42 | 合格 |
| 喷漆房 | 颗粒物 | 标杆排气流量（m3/h) | 47164 | / | / |
| 实测浓度（mg/m3） | 31.3 | 120 | 合格 |
| 排放速率(kg/h) | 1.47 | 5.42 | 合格 |
| Vocs | 标杆排气流量（m3/h) | 47164 | / | / |
| 实测浓度（mg/m3） | 21.8 | 60 | 合格 |
| 排放速率(kg/h) | 1.03 | 6.12 | 合格 |

环境风险防控措施落实情况：均按照环评、环评批复和环境应急预案要求严格落实风险防控相关措施。

**华西能源工业股份有限公司**

**2022年6月20日**